1. **AMAÇ:**Bu talimatın amacı Gazlı Ocak kullanım ve bakım faaliyetlerini standart bir hale getirmektir.

**2. KAPSAM:**Bu talimat Gazlı Ocak kullanım ve bakım faaliyetlerini kapsar.

1. **TANIMLAR:**
2. **SORUMLULAR:**Bu talimatın uygulanmasından mutfak personeli sorumludur.

**5. UYGULAMA:**

**5.1. KULLANIMI:**

**5.1.1.** Cihaz çalıştırılmadan önce bütün yüzeyler ılık sabunlu su ile iyice temizlenip kurulanmalıdır.

**5.1.2.**Gaz musluğu “ Kapalı (K)” konumundan “ Açık (A) “ konumuna getirilir.

**5.1.3.**Brülöre gaz gelmeye başlayınca vakit geçirmeden ateş çubuğu ile brülör ateşlenir ve ocak pişirmeye hazır hale gelir.

**5.1.4.**Cihaz kullanıldıktan sonra kapatmak için gaz musluğu tekrar “Kapalı (K)” konumuna getirilmelidir.

**5.1.5.**Ana vana kapatılmalıdır.

**5.2. BAKIM:**

**5.2.1.**Cihazçalışır konumdayken kesinlikle bakım yapılmaz.

**5.2.2.** Cihazı her çalışma gününün sonunda ılık sabunlu suya bastırılmış bez ile tam soğumadan silinmelidir.

**5.2.3.**Cihaz yüzeyi temizlenirken aşındırıcı içeriği olan deterjanlar ile yüzeylerde çizik yapabilecek tel fırçalar vb. malzeme ve araçları kullanılmaz.Bu yüzeyler kimyasal çözücülerle temizlenmelidir.

**5.2.4.**Cihaz direkt veya basınçlı suyla temizlenemez.

**5.2.5.**Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa yüzeyleri ince bir tabaka vazelinle kaplanmalıdır.

**5.2.6.**Cihazın arızası **“Teknik Servis Arıza Bildirim Formu”**ile teknik servise bildirilir.