**1. AMAÇ ve KAPSAM**

Makinenin amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

**2. SORUMLULUK**

Bu makinenin kullanımıyla ilgili sorumluluk mutfak hizmetleri sorumlusuna aittir

**3. UYGULAMA**

• Çay makinesinin su haznesine ihtiyaç olan su doldurulur.

• İhtiyaç olan çay miktarı ayarlanılarak süzgecin içine doldurulur.

• Fiş prize takılır.

• Açma kapama düğmesi açık konuma getirilir ve termostat düğmesi 100–110 dereceye getirilir,

ısıtıcının çalıştığını gösteren sarı lambanın yanması beklenir.

• Su kaynadıktan sonra termostat düğmesi ısıtıcı lambası sönünceye kadar geriye çevirerek

söndüğü yerde bırakılır.

• Dem için gereken su süzgecin içine boşaltıp kapak kapatılır.

• Fiş çekilir.

• Çay servisi bitince içi temizlenir.