**1. AMAÇ:**Bu talimatın amacı Fırın’ın kullanım ve bakım faaliyetlerini standart bir hale getirmektir.

**2. KAPSAM:**Bu talimat Fırın’ın kullanım ve bakım faaliyetlerini kapsar.

**3. TANIMLAR:-**

**4. SORUMLULAR:**Bu talimatın uygulanmasından ilgili mutfak personeli sorumludur.

**5. UYGULAMALAR:**

**5.1.KULLANIMI:**

**5.1.1.**Cihazın düğmesi pişirilecek ürüne göre Buhar veya Kızartma konumuna getirilir.

**5.2.2.**Termostat ayarı istenilen ısıya getirilir.

**5.2.3.**Cihaz ısındıktan sonra ürün fırına konulur ve zaman ayarı(0,……..,120) yapılır.

**5.2.4.**Ayarlanan süre dolduktan sonra cihaz uyarı sinyali verir. Ürün fırından çıkartılır.

**5.2. TEMİZLİĞİ:**

**5.2.1.**Cihazın bütün düğmeleri kapatılır.

**5.2.2.**Cihazın içine temizleyici kimyasal sıkılır.

**5.2.3.**Cihazın temizleme tuşuna basılır. Cihaz otomatik olarak 5 dakika temizlenir ve durulanır.

**5.2.4.**Cihazın buhar kazanının vanası açılır, kazanın içindeki su boşaltılır.

**5.2.5.**Buhar vanası kapatılır, kazanın suyu otomatik olarak tekrar dolar.

**5.2.6.**Cihazın arızası  **“Teknik Servis Arıza Bildirim Formu”** ile teknik servise bildirilir.

**5.3. BAKIM:**Teknik Servis tarafından yapılır.

**5.3.1. GÜNLÜK KONTROLLER:**

         Su tesisatı kontrol edilir.

        Elektrik tesisatı kontrol edilir.

         Bacadaki is durumu kontrol edilir.

**5.3.2. AYLIK KONTROLLER:**

         Günlük kontrollerdeki kontroller tekrar edilir.

         Baca temizliği yapılır.         Su giriş filtreleri kontrol edilir.

         Kazan içi kireç durumu kontrol edilir.

**5.3.3. ALTI AYLIK KONTROLLER:**

         Günlük ve aylık bakımdaki kontroller tekrar edilir.

         Fan Motoru rulman kontrolü yapılır.